**WatcherPRO1\_V1.3.2固件烧写说明**

**一：NB\_LoRawan-V1.3.2：485\_sensor-CAD**

**固件：**

**只需写入如下参数：**

**V1.3.2默认使用ABP入网模式，不再对外开放OTTA模式：**

**ABP模式手动激活，需要3个参数：DEVEUI(16位) SF （0.1.2） ADR（0）**

**DEV 根据DEVEUI 进行运行取出DEV**

**APPSKEY NWKSKEY 采用出厂默认配置，保持写入艾森服务器一致即可。**

